植保无人机主要技术参数及配置要求
[bookmark: _GoBack]一、整机基础结构与防护要求
1.布局：四轴多旋翼植保飞行器，机臂、桨叶支持折叠收纳，方便道路转运、库房存放。
2.防护：整机具备防尘防水防护，可在小雨、田间粉尘环境稳定作业。
3.作业温度环境：0℃～40℃田间环境可正常起降作业。
4.载重能力：满载药液状态下整机最大起飞重量≥140kg；更换颗粒播撒料箱后最大起飞重量≥145kg。
5.基础自重：飞行器（含药箱、单块动力电池）空载总重≤60kg。
6.轴距：机身对称轴距不低于2300mm。
7.动力配置：4台大功率无刷动力电机，搭配大尺寸碳纤维复合材料螺旋桨，动力充沛，适配重载作业。
8.外形收纳尺寸：折叠后整机体积小巧，普通轻型货车可单台装载转运。
二、飞行、定位与操控性能
1.高精度定位：搭载RTK差分卫星定位系统，定点喷洒无重喷漏喷；开阔地块悬停定位精准。
2.抗风能力：6级微风环境可稳定开展植保喷洒作业。
3.飞行速度：支持低速精细化打药，同时具备快速转场飞行能力。
4.遥控图传：无遮挡田间作业，地面手持控制器与飞行器稳定通信距离≥10km，实时回传飞行画面、剩余药量、电量、作业面积。
5.作业模式：标配全自动地块航线作业、AB点直线作业、手动操控、轨迹记忆复飞、低电量自动返航、失联保护、定高定速喷洒等功能。
6.操控终端：配套工业级带触控大屏遥控器，阳光下可视，操作简单适配基层农户、农技人员使用。
三、主动安全避障系统（核心安全硬性要求）
1.整机标配融合式障碍物感知系统，包含激光探测、毫米波雷达、视觉识别多重传感器，实现飞行器上下、前后、左右全方向障碍物检测。
2.可自主识别电线、树木、电线杆、围墙、棚架等田间常见障碍物；飞行途中检测障碍自动减速、制动、绕行，降低田间炸机风险。
3.细线（电线）识别能力强，田间电网密集地块可安全作业。
四、液体喷洒作业系统
1.药箱容积：药液储存箱体有效容积≥80L，耐农药腐蚀，内置多重过滤装置，防止喷头堵塞。
2.雾化喷头：标配不少于2组离心雾化喷头，支持拓展增加喷头提升作业效率。
3.雾化效果：可调节雾滴大小，既能细雾弥雾用于果树、高秆作物，也可大流量粗雾用于大田病虫害统防统治。
4.喷洒流量可调：大流量模式满足大面积快速作业，小流量适配精细化果园打药；喷头停机自动断液，无滴漏污染作物。
5.喷幅范围：单次喷洒有效宽度4米以上，宽幅作业提升每日作业亩数；支持变量喷洒，根据地块长势自动调节亩施药量。
五、拓展配套作业组件（可选采购）
（1）颗粒肥料/种子播撒系统 
1.颗粒料箱容量充足，单次装载颗粒物料≥85kg；出料均匀不堵料、不卡料。
2.播撒宽度3米以上，适配化肥撒施、谷物、牧草种子播种作业。
3.出料流量可无级调节，适配不同作物用肥量需求。
（2）田间物资吊运组件
1.可承载农田物资转运，单次吊运重量≥90kg，用于田间农药、肥料转运。
2.配套加长安全吊绳，离地作业无磕碰。
六、智能动力电池及快充设备（无专属型号，只写功能）
1.智能植保专用高压锂电池，搭载内置智能管理系统，具备过充、过放、高温、短路多重安全保护。
2.电池防水防尘，适应田间潮湿、多尘环境；单块电池重量轻便，单人可搬运更换。
3.满载药液标准作业工况下，单次电池续航可完成连片地块喷洒作业，悬停作业时长不低于5分钟。
4.配套大功率快充设备，短时间完成电池补能，支持多块电池循环充电、连续全天作业；充电设备自带过热、漏电安全断电保护。
5.电池可与飞行器、充电器数据互通，实时显示电芯状态、剩余电量，具备电池老化自检提醒功能。
七、售后、培训配套要求（加分项，非硬性门槛）
1.供应商提供整机原厂质保服务，核心动力、飞控、避障系统质保周期不少于1年。
2.免费上门开展操作培训、药剂配比、日常保养、故障简易排查教学，配套纸质操作手册。
3.本地设有备件库，设备故障可快速更换配件，保障农忙时节不停工。
